Замечания по реализации учета перевозки породы по ж/д

1. Учет эксплуатационной статистики по осям ведется в справочнике показателей по оборудованию. Для каждой оси выделяется отдельный показатель со своим кодом (добавить поле «Код» к таблице EntityReadings).
2. Неравномерность определять следующим образом:
   1. У единицы оборудования должна быть характеристика: количество осей. Если 4 оси – две оси на тележке, если 6 – 3 оси, если 8 – 4 оси.
   2. Неравномерность определяется по осям одной тележки.
3. Привязку вагона (оборудование) к вагону (в отчете по измерению веса) выполнять через идентификацию вагона по RFID метке и времени регистрации вагона.