1. **Порядок выдачи наряда-допуска на проведение работ**

27.05.2019

Выполнение работ в условиях действия производственных факторов высокой опасности, не имеющих отношения к видам и технологии проведения этих работ, должно происходить по определенному регламенту. Для этой цели необходима выдача наряда-допуска.  
  
**Наряд-допуск на работы** — это документ установленной формы, на специальном бланке, где чётко определено производственное задание:

* перечень мероприятий и содержание работы;
* место проведения;
* время начала и завершения;
* условия обеспечения безопасности;
* состав рабочей бригады;
* ответственных за проведение работы.

По согласованию сторон в документ могут быть внесены дополнительные пункты.

1. **Правила составления наряда-допуска**
2. Работы с повышенной опасностью должны быть обеспечены нарядом-допуском заблаговременно, до их начала.
3. Документ оформляется в том штатном подразделении предприятия, где будут происходить работы с повышенной опасностью.
4. В специальном журнале обязательно должна быть зарегистрирована выдача наряда-допуска.
5. Наряд-допуск на работы выдаётся на каждую смену в отдельности. Или на всё время, если работы ведутся без перерыва. Тогда документ продлевается вновь для очередной смены.
6. Наряд-допуск оформляется на работы для одного ответственного с одной бригадой. Продление действия для каждой конкретной бригады входит в компетенцию лица, ответственного за допуск к работе.
7. Документ выписывается в 2 экземплярах и должен быть чётким и разборчивым текстом. Исправления, дополнения и помарки в документе запрещены.
8. Если на объекте работает 2 бригады или больше, на каждую из них выдаётся свой документ, подписанный одним ответственным лицом.
9. Обязательно должны быть разработаны и отражены документально мероприятия по обеспечению безопасности работ, с учётом всех смежных видов работы и коллективов, работающих в контакте с основным подрядчиком.
10. Производственные помещения, технологические линии и объекты, где полностью остановлено производство, а также сооружения за пределами подразделения для осуществления работ с повышенной опасностью передаются по акту. За технику безопасности (ТБ) и выдачу наряда-допуска отвечает администрация, которая организует работы с повышенной опасностью.
11. Передаче по акту для проведения работ с повышенной опасностью не подлежат объекты с действующими электрическими, тепловыми и газовыми коммуникациями, работающими мостовыми кранами.
12. Наряд-допуск на работы, которые ведутся в непосредственной близости с действующими ЛЭП и скрытыми коммуникациями согласуется со всеми сторонами производственного процесса. Наряд-допуск дополняется схемами и прочей технической документацией.

Своевременное и ответственное оформление наряда-допуска для работ с повышенной опасностью позволяет не допустить травматизма и разграничить ответственность в случае непредвиденных ситуаций.